|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**

|  |
| --- |
| 1. Yetkinizin olmadığı işi/işleri yapmayınız;
 |
| 1. Bir arkadaşınız güvencesiz çalışıyorsa, kendisini uyarınız. Güvencesiz çalışmaya devam ettiği takdirde derhal ilgilileri uyarınız;
 |
| 1. Temizlik ve düzen iş kazalarının çıkmasını önler;
 |
| 1. Arkadaşlarınız ile şakalaşmayınız;
 |
| 1. Ağır yükleri uygunsuz şekilde kaldırmayınız;
 |
| 1. Bir yere ulaşmak için, uygun merdiven ya da platform kullanılmalıdır. Uydurma tertibat tehlikelidir;
 |
| 1. Özellikle elektrikli ekipmanın üzerine damlayan sıvılar ve su borularından gelen sızıntılar tehlikelidir. Derhal bakım yapılmalıdır;
 |
| 1. Temizlik, yağlama, ayar ya da tamirden önce makinenin durdurulması şarttır;
 |
| 1. Elektrikle çalışan makinelerin kontrol ve tamirden önce, şalterleri kapatılmalı ve bir başkasının açmaması için önlem alınmalıdır;
 |
| 1. Elektrik panoları, sigortalar ve şalterler ile yetkili ve sorumlu elektrikçiler ilgilenir. Bir başkası bunları açamaz, kurcalayamaz;
 |
| 1. İşyeri sınırları içinde alkol ve uyuşturucu bulundurmak ve içmek, işyerine alkollü ve uyuşturucu almış olarak gelmek kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda söz konusu kişinin cezası işten çıkarmadır;
 |
| 1. Kapı çıkışlarını, koridorları, merdivenleri çıkışı önleyecek şekilde kapatmayınız. Yangın istasyonlarının önü daima kullanmaya hazır bulundurulmalıdır.
 |
| 1. İstif araçlarının yanına ve üstüne binmek, asılmak yasaktır. Hareket halinde bulunan bu gibi araçlara sadece yetkililer binebilir;
 |
| 1. Kulak arkasında, ağızda ya da cebinizde ucu keskin takım, kalem ve çeşitli aletler taşımak zararlıdır. Her şeyi yerli yerinde bulundurun;
 |
| 1. Yağlı, tinerli bez parçalarını, kâğıtları vb. çöpleri tasnif edilmiş çöp kutularına atınız. Çekmece ve dolaplarınızı temiz bulundurunuz;
 |
| 1. Çalışma alanı içi ve dışı dahil ulaşım yollarında hiçbir engel bulunmamalı ve güvenli bir hareket için gerekli alan olmalıdır;
 |
| 1. Parlayıcı, patlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerle çalışan bölümlerde sigara içilmesi, kibrit, çakmak veya benzeri yakıcı maddeler ve cihazlar kullanılmamalı ve bulundurulmamalıdır.
 |
| 1. Yangın söndürme sistemleri ve cihazların kullanımını engelleyecek şekilde bunların önlerine veya yakınına hiç bir malzeme depolanmamalı ve yığılmamalıdır;
 |
| 1. Aşınmış veya kırılmış döşemeler, merdiven basamakları, korkuluklar derhal yetkililere bildirilmelidir;
 |
| 1. Çalışılan operasyon için makine üzerlerinde tanımlanmış koruyucu malzemeler ve ekipmanlar mutlaka kullanılmalıdır;
 |
| 1. İşletme içindeki uyarıcı levhalara mutlaka uyulacaktır;
 |
| 1. İş kazası potansiyeli ya da emniyeti tehlikeye atacak bir durumla karşılaşıldığında mutlaka ilgililere haber verilecektir;
 |
| 1. Dalgınlık ve uyku veren yan etkisi olan ilaç kullananlar dikkat gerektiren işlerde çalışmayacak durumu üstlerine bildireceklerdir;
 |
| 1. Ortamda farklı bir koku duyulduğunda itfaiyeci, bakımcı ve üst amire haber verilecektir;
 |
| 1. Herhangi bir yerde onarım yaparken uzatma kablosuyla elektrik çekmek gerektiğinde kablonun insanların ve araçların geçeceği yoldangeçmemesine dikkat edilmeli, kablo zarar görmeyecek bir güzergah seçilmelidir;
 |
| 1. Makinelerin üzerindeki sensörler hiç bir şekilde kaldırılmayacak, bu şekilde çalışılmayacaktır;
 |
| 1. Butonla çalışan makinelerde buton bantlanarak çalışılmayacaktır;
 |
| 1. Basınçlı gaz tüpleri yağlı ellerle açılıp kapatılmayacaktır;
 |
| 1. Kendi emniyetiniz için amirleriniz tarafından verilen talimatlara uyunuz;
 |
| 1. Kullanmasını bilmediğiniz veya az bildiğiniz makine ve cihazları kullanmayın;
 |
| 1. Makine ve cihazları kullanmadan önce emniyetli çalışıp çalışılmadığını kontrol edin;
 |
| 1. Kullandığınız makine ve ekipmanın kullanma kılavuzlarında ve talimatlarında belirtilen kurallara uygun olarak çalışın;
 |
| 1. Kullanmakla sorumlu olduğunuz makine ve ekipmanı ilgilisinden başka kimsenin kullanmasına izin vermeyin;
 |
| 1. Yapılan çalışma esnasında kullanılan makine ve ekipmanları çalışma sonrasında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olarak uygunyerlerde muhafaza edin;
 |
| 1. İş ahlakını ve çalışma disiplinini ön planda tutarak hem kendinizi hem de başkaları için tehlikeli/rahatsız edici hareketleri yapmayın;
 |
| 1. Elektrikli el aletleri ile çalışırken kabloların sağlam olduğuna ve zedelenmemiş olduğuna dikkat edin. İş bitiminde el aletlerinin fişiniprizden mutlaka çekin;
 |
| 1. Makine ve teknik cihazlarda tehlike arz eden durumlarda gerekli önlemleri aldıktan sonra ilgililerine derhal haber verin;
 |
| 1. Bakımını veya tamirini yaptığınız makine, teçhizatın bakımdan önce elektrik bağlantılarının kesilmesi, gibi gerekli güvenlik tedbirlerini alın;
 |
| 1. Elektrik prizine makine ve ekipmanların fişini takarken ve çıkarırken dikkatli olun ve aşağıdaki resimlerdeki tutuş şekline dikkat edin;
 |
| 1. Çıkabilecek yangın durumları için yangın söndürme cihazlarının yerini ve kullanılış şeklini öğrenin;
 |
| 1. Çalışma sahası içindeki uyarı ve ikaz levhalarına dikkat edin;
 |
| 1. Merdivenlerde iniş çıkışlarınıza dikkat edin;
 |

 |