|  |
| --- |
|  **GENEL KURALLAR**Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlara, yapılan risk analizi ve sahada mevcut şartlara bağlı olarak İSG Uzmanı ve İSG Temsilcisi ile birlikte karar verilerek İSG Yönetim Temsilcisi onayına sunulur. **İŞ ELBİSESİ:*** İş elbiseleri temiz ve düzgün görünümde olmalıdır;
* Bele tam oturmayan pantolonlar için uç kısmı uzun olmayan kemer kullanılır. İp, ambalaj malzemesi, bez parçası vb. malzeme kemer olarak kullanılmaz;
* Keskin veya sivri uçlu eşya ile parlayıcı ve yanıcı sıvılar cepte taşınmaz.

 **KORUYUCU BARET:*** İş elbiseleri temiz ve düzgün görünümde olmalıdır.
* Bele tam oturmayan pantolonlar için uç kısmı uzun olmayan kemer kullanılır. İp, ambalaj malzemesi, bez parçası vb. malzeme kemer olarak kullanılmaz.
* Keskin veya sivri uçlu eşya ile parlayıcı ve yanıcı sıvılar cepte taşınmaz.

 **GÖZLÜK VE GÖZLERİN KORUNMASI:*** Saha güvenlik kurallarında belirtilen yerlerde, ikaz levhaları tehlike nedeniyle gözlük kullanılması belirtiliyorsa alanlara girenler koruyucu güvenlik gözlükleri kullanmalıdır.
* Kullanılan gözlüklerin yanları delikli olmayacak, çapak kaçmaya neden olabilecek gözlükler kullanılmayacaktır.
* Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme vb. fazla ışıklı işlerde çalışan işçiler; meydana gelen ışınlardan gözleri koruyacak nitelikte renkli malzemeden yapılmış koruyucu yüz siperlikleri veya gözlükler kullanmak zorundadır.
* Gözlük camı ve çerçevesi kirlendiği zaman ılık sabunlu su ile temizlenir.
* Camlar olabildiğince az silinir, hafif hafif silkerek kurutulur.
* Camlar kuru iken silinmez camların çizilmemesi için silme işlemi pamuklu bez yardımı ile yapılır.
* Gözlükler kullanılmadığı zaman tozlu ve pis yerlere camları temas edecek şekilde bırakılmaz.

 **ELDİVENLER VE ELLERİN KORUNMASI**:* Çalışanlar yapılan işe göre uygun iş eldivenleri giymek zorundadır.
* İş eldivenleri, saha ihtiyaçlarına göre, kullanılan malzemelerin özelliklere göre olacaktır.
* Dönen aksamı bulunan tezgâh ve cihazlarla çalışanlarda eldiven kullanılmaz.
* Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçiler işe dayanıklı malzemeden yapılmış eldiven kullanacaktır.
* Yüksek gerilim altında çalışacak elektrikçiler, o bölgedeki gerilimden etkilenmemeleri için gerilim değerine uygun kauçuk eldiven kullanacaktır.
* Kaynakçılar ısıya ve yanmaya dayanıklı kaynakçı eldiven kullanacaktır.

 **AYAKKABILAR VE AYAKLARIN KORUNMASI:*** Hammadde sahaları, bakım üniteleri, yardımcı işletmelere ait sahalarda çalışan tüm personel çelik burunlu iş güvenliği ayakkabısı giyeceklerdir.
* Ayakkabılar bakımlı olmalıdır. Patlak, yırtık, dikişi kopmuş, tabanı yarılmış, delinmiş olmamalıdır.
* İş ayakkabıları kullanırken gerek tabanına gerekse üst deriye bulaşan kirler ve diğer bulaşmış maddeler (yağ, kimyasal madde vb.) nemli bir bezle silinerek düzenli olarak temiz bulundurulmalıdır.
* Ayakkabıların temizlenmesinde keskin aletler veya malzemeler kullanılmaz.
* Boyanabilen deriden yapılmış ayakkabıların üstü kuruduğunda ve / veya belli aralıklarla uygun ayakkabı boya ve cilasıyla boyanmalıdır.
* Ayakkabılar topuğuna basılarak pabuç gibi kullanılmaz, çorapsız giyilmez.
* İş ayakkabıları orijinal şekilleri bozularak (çelik parmak koruyucu çıkartılarak) kullanılmaz.
* Su ile yapılan temizlik işlerinde, su jeti ile yıkama işlerinde, yıkama ve temizlik işlerinde, zeminin ıslak ve sulu olduğu yerlerde, inşaat çalışmalarının gerekli olan işlerinde çelik burunlu çizmeler kullanılacaktır.

 **KULAK KORUYUCULARI VE KULAKLARIN KORUNMASI**:* Saha içerisinde 85 DB’ nin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişilerin kulak koruyucuları kullanması zorunludur.
* Kullandırma ve denetimini bölüm sorumluları ve İSG Uzmanı ve İSG Temsilcisi yapacaklardır.
* Kulak tıkaçları kulak deliğine iyi oturmalı, temas noktalarından ses ve gürültü geçirmemelidir.
* Kulak tıkacı sertleştiğinde, şekli bozulduğunda, küçüldüğünde, temizlenmeyecek kadar kirlendiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.
* Kulak koruyucuları kullanılmadıkları zaman kaplarında saklanmalıdır.
* Kulak tıkacı dış kulak kanalından çıkartılırken yavaş hareketlerle bükülerek çıkartılmalıdır. Hızlı çıkarma, kulak zarında hasara sebep olabilir.
* Kirli kulak koruyucuları kesinlikle kullanılmamalı ve temizlenmelidir.
* Kulak koruyucusunun temizliğinde dezenfektan, kimyasal maddeler, çözücüler kullanılmamalıdır.

 **TOZ MASKELERİ**:* Toz maskesi kullanımı solunum yolu hastalıklarının önleme amaçlı kullanılır.
* İşletme içerisinde belirtilen yerlerde ve işaret levhası ile belirtilen yerlerde toz maskesi kullanılmalıdır.
* Kullanım öncesi toz maskesinin elastik bantları kontrol edilmelidir. Yüzü fazla sıkmamalıdır.
* Elastik bandı kopuk maskeler kullanılmamalıdır.
* Tozdan veya ortamdan deformasyona uğrayan maskeler yenisi ile değiştirilmelidir.
* Toz maskesi her kişiye özeldir. Bir başkasının kullandığı toz maskesi kullanılamaz.
* Toz maskeleri kullanıldıktan sonra özelliğini yitirmediyse bir sonraki kullanım için naylon torba içerisinde saklanmalıdır.
* Toz maskelerinin toplu saklanmasında sağlık bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.
* Yıkanabilir tip toz maskeleri dışındaki toz maskesi yıkanmaz, hava tutulmaz.

 **EMNİYET KEMERLERİ**:* Yerden 120 cm yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanınız.
* Kullanmadan önce kesik ve kusurlu bulunup bulunmadığı perçin ve dikişlerinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kusurlu kemerler kesinlikle kullanılmayarak ilgililere haber verilmelidir.
* Emniyet kemerleri, kromlu kalın kösele kayışlarından veya keten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
* Emniyet kemerleri, en az 12 cm. genişliğinde ve 6 mm kalınlığında uygun malzemeden yapılacak ve taşıma yükü, en az 1150 kg. olmalıdır.
* Emniyet kemeri kullanılacak alanda kemere engel olacak materyaller ortadan kaldırılmalıdır.
 |