EK-3: Sıralı Koordine Özet Cetveli Örneği.

|  |
| --- |
| **…………………………………….. İŞİNE AİT**  |
|  **KOORDİNE ÖZET CETVELİ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Elipsoid: GRS80** | **Datum: ITRF96** | **Referans epok: 2005.00** | **Hız Epok: 2005.00** |  | **DOM\_DGi:33-3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NOKTANO** | **KARTEZYEN KOORDİNAT** | **HIZ DEĞİŞİM VEKTÖRLERİ** | **GRİD KOORDİNAT DEĞERLERİ (m)** | **HELMERTORTOMETRİKH (m)** | **PAFTA1 / 5000** |
| **X (m)** | **Y (m)** | **Z (m)** | **Vx (m)** | **Vy (m)** | **Vz (m)** | **SAĞADEĞER** | **YUKARIDEĞER** | **hELİPSOİT** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

EK-4: Ölçü Epok Koordine Özet Cetveli Örneği.

|  |
| --- |
| **………………… İŞİ** |
| **TUTGA-C1-C2 DERECE YKN** |
| **ÖLÇÜ EPOĞUNDAKİ PROJEKSİYON GRİD KOORDİNATLARI** |
|  |  |  |  |
| ELİPSOİD:GRS-80 | DATUM:ITRF-96 | EPOK:2019.47 | DOM\_DG: TM 36-3 |
|  |  |  |  |
| **NOKTA NO** | **SAĞA DEĞER(m)** | **YUKARI DEĞER(m)** | **h-ELİPSOİD(m)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **………………… İŞİ** |
| **TUTGA-C1-C2 DERECE YKN** |
| **ÖLÇÜ EPOĞUNDAKİ KARTEZYEN KOORDİNATLARI** |
|  |  |  |  |
| ELİPSOİD:GRS-80 | DATUM:ITRF-96 | EPOK:2019.47 |  |
|  |  |  |  |
| **NOKTA NO** | **X(m)** | **Y (m)** | **Z (m)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **………………… İŞİ** |
| **TUTGA-C1-C2 DERECE YKN** |
| **ÖLÇÜ EPOĞUNDAKİ COĞRAFİ KOORDİNATLARI** |
|  |  |  |  |
| ELİPSOİD:GRS-80 | DATUM:ITRF-96 | EPOK:2019.47 |  |
|  |  |  |  |
| **NOKTA NO** | **ENLEM** | **BOYLAM** | **h-ELİPSOİD(m)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

EK-5: Referans Epok Koordine Özet Cetveli Örneği.

|  |
| --- |
| **…………….. İŞİ** |
| **C3 DERECE YKN** |
| **REFERANS EPOĞUNDAKİ PROJEKSİYON GRİD KOORDİNATLARI** |
|  |  |  |  |
| ELİPSOİD:GRS-80 | DATUM:ITRF-96 | EPOK:2005.00 | DOM\_DG: TM 36-3 |
|  |  |  |  |
| **NOKTA NO** | **SAĞA DEĞER(m)** | **YUKARI DEĞER(m)** | **h-ELİPSOİD(m)** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **…………….. İŞİ** |
| **C3 DERECE YKN** |
| **REFERANS EPOĞUNDAKİ KARTEZYEN KOORDİNATLARI** |
|  |  |  |  |  |
| ELİPSOİD:GRS-80 | DATUM:ITRF-96 | EPOK:2005.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **NOKTA NO** | **KOORDİNAT DEĞERLERİ** | **HIZVEKTÖRLERİ (mm/yıl)** |
| **X (m)** | **Y (m)** | **Z (m)** | **Vx** | **Vy** | **Vz** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **…………….. İŞİ** |
| **C3 DERECE YKN** |
| **REFERANS EPOĞUNDAKİ COĞRAFİ KOORDİNATLARI** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ELİPSOİD:GRS-80 | DATUM:ITRF-96 | EPOK:2005.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **NOKTANO** | **KOORDİNAT DEĞERLERİ** | **STANDART SAPMA** |
| **ENLEM** | **BOYLAM** | **h-ELİPSOİD(m)** | **Sd\_(φ)** | **Sd\_(λ)** | **Sd\_(h)** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |

EK-6: Hız Hesabı Sonuç Raporu Örneği.

|  |
| --- |
| **…………….. İŞİ** |
| **C1-C2 DERECE YKN** |
| **HIZ HESABI RAPORU** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELİPSOİD:GRS-80; DATUM:ITRF-96; EPOK:2005.00; HIZ HESABI EPOK:2005.00; ENTERPOLASYON YÖNTEMİ: AĞIRLIKLI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NOKTANO** | **KOORDİNAT DEĞERLERİ** | **HIZVEKTÖRLERİ (mm/yıl)** | **HIZ HESABINDAKULLANILAN REFERANSLAR** |
| **X(m)** | **Y (m)** | **Z (m)** | **Vx** | **Vy** | **Vz** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

EK 7

Harita bilgi bankası Arşive Kesin Teslim formatı için kullanılacak, **çıktısı alınmayacaktır.**

